## R1400L

* Динамическое охлаждение
* Нижнее расположение агрегата
* Цельнозаливной корпус с толщиной стенки 55 мм.
* Электронный блок управления "Eliwell"
* Компрессор "Danfoss"
* Шкаф комплектуется выпаривателем конденсата
* Дверь укомплектована возвратным механизмом

**Технические характеристики:**

* Температура окружающей среды: +12°С …+32°С
* Температурный диапазон: -18°С … -12°С
* Номинальное напряжение: 220В
* Частота 50 Гц.
* Охлаждение динамическое.
* Потребляемая мощность 450 Вт.
* Масса без упаковки 194 кг.
* Внутренний объём 1242 л.
* Полезный объём 1188 л.
* Площадь выкладки 3,61 м2